**Karta místního směrodatného limitu (MSL)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Název vodního zdroje: Jímací území Liběchovka | | |
| 1. Místo monitoringu MSL   Popis místa: Monitorovací vrt ČHMÚ VP8215 Dolní Beřkovice, VP8202 Chudolazy  Zeměpisné souřadnice: X JTSK -736265,1842 Y JTSK -1007747,739  Obec: Liběchov  Obec s rozšířenou působností: Mělník  Kraj: Středočeský | | |
| 1. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL: ČHMÚ | | |
| 1. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL:   Aplikace HAMR | | |
| 1. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek:   1. stupeň MSL hladina ve vrtu VP8215 158,61 m.n.m.  2. stupeň MSL Stupeň MSL Celková vydatnost všech zdrojů nižší než 650 l/s | | |
| 1. Délka časového období od dosažení MSL po dosažení mezního stavu na daném vodním zdroji: 10 dnů | | |
| 1. Data a metody použité pro stanovení MSL:   Pro sledování stavu sucha a nedostatku vody v jímacím území Liběchovka lze vycházet s obou vrtů 8202 Chudolazy- nad odběrem, 8215 Dolní Beřkovice- pod odběrem. Řídící je vrt Dolní Beřkovice, Chudoplazy je využíván orientačně. MSL bude nastaven dvoustupňově, 1. stupeň při dosažení 3. percentilu nejnižších hladin, 2. stupeň při 1. percentilu. Podle historicky zaznamenaných epizod sucha lze vypozorovat dobu průměrně 10 dnů od dosažení 1. stupně po dosažení 2. stupně MSL. | | |
| 1. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje: | | |
| IČ odběru | Oprávněný k odběru vody | Provozovatel |
| 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | Středočeské vodárny, a.s. |
| 1. Zpracoval: Ing. Lukáš Vlček | | |
| 1. Datum: 29.11.2022 | | |